S7 RHOMBOS EXTERIOR | Warenträgersystem Außendecke


	Pos ...............
............... m²
	Liefern und Montieren von durlum Streckmetallplatten im System S7 RHOMBOS EXTERIOR V1.

Auf den Streckmetallzuschnitt wird ein Rahmen stumpf aufgeschweißt. Dadurch werden passgenaue Bauteile erzeugt. Die Streckmetallplatten werden in eine spezielle Unterkonstruktion [siehe separate Position] formschlüssig und spannungsfrei eingehängt und mit einer speziellen nicht sichtbaren Ballwurfsicherung U2053 WS gesichert.

Toleranzen und Qualitätsanforderung nach durlum Standard.

Material:	Stahlblech mit Sonderbehandlung, geeignet für Außenbereich
Variante:	V1 [aufgeschweißter Rahmen]
Masche:	M260_1,5
Maschenlänge:	28 mm
Maschenbreite:	12 mm
Stegbreite:	2,0 mm
Stegdicke:	1,5 mm
Streckmetalldicke:	ca. 3,6 mm
Oberfläche:	pulverbeschichtet RAL 9016 matt [alternativ RAL ...............]
Schichtdicke:	ca. 80 µm
Abmessung:	Länge: ...............  mm
	Breite: ...............  mm
€ / m²

	
	

	Pos ...............
	Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf.
€

	
	

	Pos ...............
............... m²
	Liefern und Montieren einer Unterkonstruktion System S7 RHOMBOS EXTERIOR, 

bestehend aus Alu Warenträger W2053, die mit M12 Schrauben und Muttern an die AFH-661 Aufhängebügel verschraubt werden. Die Aufhängebügel werden mittels Gewindestangen von der Rohdecke abgehängt.
Die Längsverbindung der Warenträgerprofile erfolgt über Warenträger-Längsverbinder W2053-V.
Der Anschluss an Wände erfolgt über Wandanker U 1042.
Für die Queraussteifung werden formgelochte Rostwinkel U1040 mittels U1045 Rostwinkel-Moduladapter mit den Warenträgern verbunden.
Die Rostwinkel sind über Längsverbinder U1041 am Längsstoß miteinander zu verbinden [verschrauben].
Der Abstand der Queraussteifung ist nach DIN EN 13964 und entsprechend der Montageanleitung auszulegen und ist vom Auftragnehmer nachzuweisen und festzulegen.
Der Abstand der Warenträgerprofile ist exakt auf die Breite der Streckmetallplatten abzustimmen, so dass die Platten spannungsfrei im System eingehängt werden. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten.
Es dürfen nur Konstruktionsteile verwendet werden, die vom Hersteller der Streckmetallplatten freigegeben sind. Alle Teile sind aus Aluminium/verzinktem Stahlblech.

Oberfläche der Warenträgerprofile:	schwarz, wahlweise nach RAL ............... Farbton
Schichtdicke:	ca. 60 µm
Abhängehöhe:	............... mm
€ / m²

	
	

	Pos ...............
............... lfm
	Liefern und Montieren von durlum Wandanschlussprofilen aus Stahl.

Oberfläche:	pulverbeschichtet RAL 9016 matt [alternativ RAL ...............]
Profilform:	U-Profil
€/lfm



